Wartość kosztorysowa Podatek VAT

Cena kosztorysowa Słownie:

**Kosztorys ofertowy**

Obiekt Budowa boiska sportowego do gry w piłkę ręczną w Lipsku

Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Inwestor Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 Lipsk

Poziom cen IV kwartał 2017 Sekocenbud i średnie ceny rynku lokalnego Koszty zakupu

*.*

Budowa boiska sportowego do gry w piłkę ręczną w Lipsku

**Przedmiar** Strona 2/2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  | **Boisko do piłki ręcznej** |  |  |  |  |
|  |  | **Roboty rozbiórkowe i ziemne** |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 154,0000 |  |  |
|  |  | **Roboty nawierzchniowe** |  |  |  |  |
| 2 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem rowka | m | 88,0000 |  |  |
| 3 | SST-OG | Nawierzchnia syntetyczna na istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego spełniająca wymagania zgodnie ze specyfikacją i projektem. | 1 m2 | 968,0000 |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 968,0000 |  |  |
| 5 | D-05.03.05 | Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami asfaltu lanego | t | 3,0000 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm | m | 132,0000 |  |  |
| 7 | D- 01.00.00 | Oznakowanie boisk liniami o szerokości 5 cm (zgodnie z projektem) boisko do piłki ręcznej | m2 | 5,8150 |  |  |
| 8 | D- 01.00.00 | Dostawa i montaż kompletnej bramki do piłki ręcznej 300x200 cm demontowalnych, aluminiowych z siatkami wraz z wykonaniem wykopów, fundamentów i osadzeniem tulei wg wytycznych dostawcy. | kpl. | 2,0000 |  |  |
|  |  | **Ogrodzenie** |  |  |  |  |
| 9 | D- 01.00.00 | Ogrodzenie boiska do piłki ręcznej siatką powlekaną PCV o krawędzi oczka 35x35mm, na słupkach stalowych z rur stalowych o wysokości 3,0 m (za 3 m wysokości) całość ocynkowana i malowana lakierem poliestrowym RAL 6005 wraz z wykopami i betonowaniem słupków | m | 44,0000 |  |  |
| 10 | D- 01.00.00 | Ogrodzenie boiska siatką powlekaną PCV o krawędzi oczka 35x35 mm na słupkach stalowych - podwyższenie do wys. 4,0 m na słupkach z rur (o 1 m) | m | 44,0000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem kosztorys** |  |  |  |  |